Техническое описанное ГПУ 200 КВТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Спецификация | Модель | KKNG250S |
| MAX мощность | 220 квт |
| Номинальная мощность | 200 квт |
| Частота | 50 hz |
| Фазы | 400/230V 3 фазы |
| Габариты | 3900\*1400\*2200 мм |
| Вес | 3160 кг |
| Двигатель | Марка двигателя | CUMMINS |
| модель | KNT855 |
| Номинальная мощность | 350 квт |
| Цилиндры | 6 L 140\*152 |
| Расход топлива | 0,3 природный газ/квт час. |
| Объем масла | 36 л |
| Смеситель газовый | IMPCO, USA |
| Система зажигания | Канада |
| Контроллер скорости | WOODWARD |
| Объем двигателя | 14 л |
| Охлаждение | водяное |
| Обороты | 1800 об/мин |
| Степень сжатия | 10:1 |
| Альтернатор | Модель | Brushiess,self-excitation |
| Режим возбуждения | безщеточный |
| Коэф.синусоид. искажений | - |
| Степень защиты | - |
| Режим изоляции | H |
| Контроллер | Модель | SMARTGEN |
| Стартовый режим | Автоматический /Ручной стоп |
| Время авт.запуска | 5-60 сек |
| Отображаемые параметры | VAB,VBC,VCA,IA,IB,IC,напряж.аккумулятора,охлаждение,  Выходная мощность, информация о неисправности |
| Настройки | ЖК дисплей, англ.операционная система,  Система предварительной подачи масла |
| Страховка и защитное оборудование | Защита от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузка по току, t ОЖ, превышение оборотов, недостатоные обороты,превышение частоты. |
| Комплектация | 1 | Газовый двигатель |
| 2 | Безщеточный генератор |
| 3 | Контроллер управления |
| 4 | Радиатор |
| 5 | Глушитель двигателя |
| 6 | Аккумулятор |
| 7 | Защитный кожух |
| 8 | Руководство по экплуатации |
| 9 | Масляный фильтр /воздушный фильтр |
| 10 | Комплект амортизаторов,зарядное устройство для АКБ. |