Техническое описанное Дизельный генератор 240 КВТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Спецификация | Модель | KKWC240GF |
| MAX мощность | 240 квт/300 ква |
| Номинальная мощность | 220 квт/275 ква |
| Частота | 50 hz |
| Фазы | 400/230V 3 фазы |
| Габариты | 3900\*1350\*2050 мм |
| Вес | 2670 кг |
| Двигатель | Марка двигателя | Weichai |
| модель | WP10D264E200 |
| MAX мощность | 264 квт |
| Номинальная мощность | 240 квт |
| Цилиндры | 6 |
| Расход топлива | 215 гр./квт час. |
| Объем двигателя | 9,726 л |
| Охлаждение | водяное |
| Обороты | 1500 об/мин |
| Альтернатор | Модель | KK274K |
| Режим возбуждения | безщеточный |
| Коэф.синусоид. искажений | < 3% |
| Степень защиты | IP 22 |
| Режим изоляции | H |
| Контроллер | Стартовый режим | Автоматический /Ручной стоп |
| Время авт.запуска | 5-60 сек |
| Отображаемые параметры | VAB,VBC,VCA,IA,IB,IC,напряж.аккумулятора,охлаждение,  Выходная мощность, информация о неисправности |
| Настройки | ЖК дисплей, англ.операционная система,  Система предварительной подачи масла |
| Страховка и защитное оборудование | Защита от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузка по току, t ОЖ, превышение оборотов, недостатоные обороты,превышение частоты. |
| Комплектация | 1 | Дизель |
| 2 | Безщеточный генератор |
| 3 | Контроллер управления |
| 4 | Радиатор |
| 5 | Глушитель двигателя |
| 6 | Аккумулятор |
| 7 | Защитный кожух |
| 8 | Руководство по экплуатации |
| 9 | Масляный фильтр /воздушный фильтр |
| 10 | Комплект амортизаторов,зарядное устройство для АКБ. |